附件一　比价文件签署授权委托书格式

**比价文件签署授权委托书**

本授权委托书声明：我 (姓名) 系 (参选人名称) 的法定代表人，现授权委托 (单位名称) 的 (姓名) 为我公司签署 邢台市第三医院学术报告厅主席台增加宽度施工项目 的参选文件的法定代表人授权委托代理人，委托代理人在比价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

参选人： (公章)

法定代表人： (签字或盖章)

授权委托日期： 年 月 日

附件二　　报价函格式

报 价 函

我单位授权 （姓名） （职务）作为全权代表提供比价文件要求的资料。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1、投标总价为人民币 元（大写： 元），工期 天。

2、承认和愿意按照比价文件中的各项规定和要求，提供各项服务，遵守邢台市第三医院有关比价的各项规定。

3、愿意按照《合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

4、如果我们的参选文件被接受，我们将履行比价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

5、我们愿意提供比价人在比价文件中要求的所有资料。

6、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7、我方的参选文件在比价后60天内有效。

参 选 人：

法定代表人（印鉴）：

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **移动舞台清单** |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** |  **单价**  |  **金额**  |  **备注**  |
| 1 | 定制移动舞台 | 1.22\*1.218M\*H0.47M快装舞台 | 1张 | 　 | 　 | 结构材料：全铝合金材料轻便 耐用不容易腐蚀材料要求：不低于国家标准GB/T 6892-2015标准要求抗拉强度：≥260N/mm²延伸度：≥240N/mm²延伸率：≥7% A50mm主体结构材料： 脚管直径50mm壁厚3mm， 台面采用铺设黑色带防滑防潮花纹夹板，保证人员站立使用安全，舞台板采用镶嵌进铝合金框内耐用美观。 装有微调脚杯 调节行程≥50mm 静音脚垫 防止产生噪音及损坏地面 |
| 2 | 定制移动舞台 | 1.22\*1.368M\*H0.47M快装舞台 | 2张 | 　 | 　 |
| 3 | 定制移动舞台 | 1.22\*1.673M\*H0.47M快装舞台 | 2张 | 　 | 　 |
| 4 | 定制移动舞台 | 1.22\*2M\*H0.47M快装舞台（ | 2张 | 　 | 　 |
| 5 | 定制移动舞台 | 2\*1.39M\*H0.47M快装舞台（ | 2张 | 　 | 　 |
| 6 | 舞台遮挡 | 舞台围裙 暗红色平绒布（ | 16m | 　 | 　 |
| 7 | 定制移动舞台 | 连接扣件 定制铝 | 4套 | 　 | 　 |
| 8 | 木地板 | 与原有舞台颜色一致 | 1套 | 　 | 　 | 国内知名品牌，需要与原舞台材质相同 |
| 9 | 总计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |